NOTES

1. Installer le compilateur VHDL : executer le fichier "student102.exe" du repertoire "Altera Max+Plus 10.2 Compiler" fourni avec l'archive.
2. Dans le menu : Options -> License Setup, faire "Browse" pour aller chercher le fichier "licence.dat" fourni avec l'archive puis faire OK (cocher "ne plus afficher ce message").
3. Fichier source d'exemple "inverseur.vhd" (fourni avec l'archive) pour le test du compilateur ALTERA Max++ :
__________
entity inverseur is 
port (e : in bit;
  		s : out bit);
end inverseur;
architecture bidon of inverseur is
begin
	s <= not e;
end bidon;
__________

4. Tutorial du compilateur ALTERA Max++ Baseline

.Ouvrir ou saisir le fichier inverseur.vhd
.File -> Project -> Set project to current file
.Compilation : Max+plusII -> Compiler -> 
.Simulation :
	File -> New -> Waveform Editor File - > Save (SCF File)
	Signaux a visualiser + Initialisation
	Node -> Enter Nodes from SNF -> List
	File -> End time
	Simulation Run
	File -> Project -> Save, Compile and Simulation : Start + Open SCF
__________
